询价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备或材料名称** | **规格及技术参数** | **单价** | **数量** | **合计** | **质保时间** | **备注** |
| 1 | 不锈钢水箱  （聚氨酯保温） | 4\*2.5\*2=20t |  | 1 |  | 2年 | 厚度：  顶盖1.0mm、四面侧板1.5mm、底2.0mm。  保温：201-0.5mm+50mm聚氨酯（五面）底部：100mm岩棉填充。 |
| 2 | 电加热管 | DND法兰式 |  | 7 |  | 2年 | 每支12KW。 |
| 3 | 槽钢底坐 | Q235－10#镀锌槽钢 |  | 1 |  | 如安装新槽钢底座，质保期为2年。 | 如原水箱槽钢底坐可用，则使用原水箱槽钢底座，此款项金额从总价中去除。如需换新，单项报价预算不可超过2000元。是否更换最终由校方决定。 |
| 预算控制价格：48000元 总计： | | | | |  | | 含普税、管口焊接、电源线、运费，安装等。 |

**备注：**

1. **详细标准要求**
2. 工艺：按行业相关标准及提供的水口位置图制作。
3. 材质：不锈钢水箱内胆为SUS304食品级板材，外层保温为聚氨酯+201不锈钢。所用不锈钢板材为国家标准板材正负误差为0.02，聚氨酯、岩棉均为环保达标产品，SUS304食品级不锈钢加热管。
4. 采购项目包括原有管道恢复、旧水箱拆除（含旧水箱吊出并运到校方指定校内地点、新水箱调试安装、按校方要求将遮雨蓬及栏杆拆除及安装，包括遮雨棚及栏杆恢复或新建，新建材质同原有材料材质），以上涉及到的费用全部由投标人承担。

**二、中标方对质量负责的条件及期限**

1、 质保二年（质保期从验收通过后算起），终身维修，质保期内，除非正常使用的原因和不可抗力原因除外，故障损坏由中标方免费更新、维修，质保期外维修只可收取成本费用。

2、验收标准：按国标12S101盛水实验：水箱放满水经24小时不漏水为合格。

3、水箱附件：水口，爬梯，人孔，拉筋，排污口，透气口等。

**三、报价要求：**

1、所报价格必须包含税金、物流运输、安装调试、售后服务等可能发生的费用。

2、如设备、材料的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。

3、国家明文规定的限制性销售物品（如易燃易爆品、管制类危险品、易制毒化品），需随函提交相关的资质、授权。

4、如遇部分设备材料停产或者升级，现有替换的产品相关规格、技术参数需附表说明。

5、所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。

报价单位承诺：

我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。

报价单位： (加盖公章)

法人代表： 联系方式：

授权委托人： 联系方式：

年 月 日