医学院部分实验实训室改造工程量清单

|  |
| --- |
|  医学院部分实验实训室改造工程量清单 |
| 单位名称：淮南联合大学医学院 |
| 工程名称： 医学楼219、221、223及417、419、421房屋改造  |
| 编号 | 项目名称 | 备注 | 单位 | 数量 |
|
| 　 | 拆除原墙体（4道墙） | 　 | 平方 | 104.00  |
| 　 | 拆除的墙体补缝（4道墙） | 水泥、黄沙、工人费 | 平方 | 6.50  |
| 　 | 粉刷墙缝（4道墙） | 批腻子及刷乳胶漆 | 平方 | 6.50  |
| 　 | 地面水磨石缝修补（4道墙） | 水泥、黄沙、工人费、水磨石 | 平方 | 7.00  |
| 　 | 新做隔墙装钢化玻璃（2面墙） | 包含不锈钢边框，规格尺寸：3.31\*7.8，12厚度钢化玻璃 | 平方 | 52.00  |
| 　 | 布艺窗帘（4面墙） | 规格：7.8长，2.8米高 | 米 | 47.00  |
| 　 | 窗帘轨道 | 不锈钢，轨道的壁厚达到2㎜以上，POM滑轮 | 米 | 32.00  |
| 　 | 总空开电源箱移位（4个） | 墙上开槽安装空开箱，水泥、黄沙固定 | 项 | 1.00  |
| 　 | 五孔插座 | 品牌 | 套 | 20.00  |
| 　 | 2.5单芯线 | 　 | 米 | 85.00  |
| 　 | PVC线槽 | 　 | 米 | 35.00  |
| 　 | 4平方电线 | 　 | 米 | 630.00  |
| 　 | 六位空开箱配齐4P25A | 　 | 个 | 4.00  |
| 　 | 40PVC线槽 | 　 | 米 | 78.00  |
| 　 | 拆除的垃圾扛至楼下装车运走及房顶部日光灯移位 | 　 | 平方 | 104.00  |